# 消防演习总结报告三篇

来源：网友投稿 作者：空山新雨 更新时间：2024-10-03

*&ldquo消防&rdquo即消除隐患，预防灾害即预防和解决人们在生活、工作和学习过程中遇到的人为、自然和意外灾害。当然，狭义的含义是：灭火在人们认识的早期阶段。 以下是为大家整理的关于消防演习总结报告的文章3篇 ,欢迎品鉴！【篇1】消防演...*

&ldquo消防&rdquo即消除隐患，预防灾害即预防和解决人们在生活、工作和学习过程中遇到的人为、自然和意外灾害。当然，狭义的含义是：灭火在人们认识的早期阶段。 以下是为大家整理的关于消防演习总结报告的文章3篇 ,欢迎品鉴！

**【篇1】消防演习总结报告**

　　一年一度的消防器材检测和更新的时间到了，器材需要更新，即将到期的灭火器需要换掉，利用这个机会，公司领导组织职工用将要换掉的灭火器在红卫分局的院子内进行了现场消防灭火演练。

　　演练开始前，来自\_\_分局消防大队的警官现场向大家讲解了干粉灭火器、强化水型灭火器的实际操作步骤和注意事项。随后，大家在空旷的操场点燃找来的燃料，待火着起来后操作灭火器将火成功扑灭，让全体职工从理论到实践身临其境地学习消防知识，同时也感受消防安全的重要性。有相当一部分人是第一次现场近距离感受和参与灭火，大家都非常重视这样一个机会。整个演练过程中，各部门员工积极配合，使本次灭火演练活动圆满完成，取得了良好的消防安全宣传效果。

　　安全无小事，全体职工通过这次演练树立了“防患于未然”的观念和较强的消防安全意识，自觉遵守消防法规，积极贯彻落实各项防火措施，在力求防止火灾发生的同时，切实做好扑救火灾的应急准备工作，把防火和灭火有机结合起来，避免和减少因火灾造成的生命财产的损失。消防安全工作是一项长期的任务，只有全体职工共同关心、积极参与，不断加强消防安全责任意识，增强整体抗御火灾的能力，才能形成良好的消防安全运行机制，共同创造出一个良好的消防安全环境。

**【篇2】消防演习总结报告**

　　我部为提高全员消防意识，增强员工在紧急情况下的应变能力，自我防护能力，使每个员工掌握一定的消防知识。消除火灾隐患。学习有关消防知识和消防器材的使用方法,并掌握消防逃生技能及注意事项等。

　　检验项目部《火灾应急救援预案》的可行性，各救援组在紧急情况下的到位及时性以及在救援过程中如何确保救灾中人员和设备的安全。我部以“消防月”为楔机，围绕“全民关注消防，生命安全至上”为主题。我部在xx年11月9日“消防日”举行了防火演练。邀请了业主桂工、监理孟工观摩。防火演练总结如下：

　>　一、取得的成绩

　　全体项目员工的安全意识有所提高，对消防安全常识有了进一步了解。对应对突发事件的应急能力有所提高，演练现场大多数员工能有效组织、迅速对火灾事故警报做出反应，大部分救援小组负责人能有效组织本组组员疏散、警戒和投入灭火行动中。对今后应对突发事件有一定的提高。

　　演练前我部组织了消防预案演练培训，使现场人员掌握一定的消防知识，增强员工在紧急情况下的应变能力，自我防护能力，学习了有关消防知识和消防器材的使用方法,并掌握消防逃生技能及注意事项等。项目部利用张贴标语的形式大力宣传消防安全的重要性。

　　演练过程中，员工们的团队凝聚力得到了升华。应急领导小组的组织能力、指挥能力和应急应变能力也得到了锻炼。基本上达到了防火演练的目的。

>　　二、不足之处

　　少数员工安全意识不够强，责任心不强，演练不够认真。个别救援组负责人对本组组员对本次演练的重要性宣传力度不够，表现在行动缓慢、纪律松散、不够严肃。救护组的演练不够到位，灭火组的演练不够真实，整体演练效果不是太好。

　>　三、后续工作安排

　　减少事故给公司带来的损失是每个员工义务和责任。公司员工和各级管理人员都必须密切配合处理突发事件，一旦接到处理突发事件的指令后，在确保自身安全的情况下要义不容辞的快速执行。不得以任何借口推托责任或拒绝执行。

　　这样我们的公司才是一个大家庭，一个有战斗力和执行力的集体。因此项目部在今后的工作和应急活动中对以上的不足之处加以改进，进一步加强应急工作的培训宣传工作。增强应急预案的可行性。确保各救援组在今后紧急情况下的到位及时性以及在救援过程中如何确保救灾中人员和设备的安全。

**【篇3】消防演习总结报告**

　　>一、演习机构及参加人员：

　　1、总指挥：xxx

　　2、导演组成员：

　　xxx：担任总导演，负责观察运行值长指挥处理事故

　　xxx：负责发出火灾报警信号，观察运行人员现场操作消防设备

　　xxx：负责观察消防队反应

　　xxx：观察现场其它抢险人员到位情况及行动

　　xxx，跟随总指挥，观察总指挥的指挥情况

　　3、参加演习人员：

　　抢险组：运行部检修值(6人)，由薛少华担任值长

　　消防队(10人)，由楚庆国负责指挥

　　抢修组：由设备部邓小明、金晏海领队，电气分部4人、黄埔公司

　　人10人参加。

　　保卫组：保安队6人参加，负责火灾区域警戒

　　试验组：易成公司5人

　　>二、演习条件及目的

　　1、演习条件

　　火灾前的状态：#3机组运行，带负荷300MW。

　　火灾时的信号：火灾报警，#3主变差动、重瓦斯保护动作。

　　自动装置动作情况：

　　#3发电机出口开关跳闸;#3主变高压侧开关跳闸;厂用变低压侧6KV开关跳闸。

　　2、应急响应要求

　　1)3号主变、3号厂变做全自动喷水试验，全自动喷淋过程由南兴公司负责完成。

　　2)演习要求

　　xxxx年11月17日9：25，#3机组带负荷运行，突然起火(南兴模拟一个火灾报警信号)，空气管式探测器报警，运行值班人员接到报警信号。立即汇报当班值长。

　　值长向公司应急领导小组向运行部、设备部、维护承包商等单位领导发出抢险命令，公司及承包商义务消防队赶到现场和消防队员一起灭火。

　　火灾扑灭后，运行部负责将#3主变隔离，抢修人员到场。

　　>三、演习过程

　　1、将主变雨淋阀启动线路断开后，9：28，试验组在主变现场模拟一个主变感温元件动作信号，由于集控室报警音响声音太小，运行值班人员在9：29发现电脑中3#机主变火灾报警的信号。

　　导演告知运行值长：火灾报警，#3主变差动、重瓦斯保护动作。#3发电机出口开关跳闸;#3主变高压侧开关跳闸;厂用变低压侧6KV开关跳闸。监控画面显示#3主变冒烟，但是没有喷水。原因：雨淋阀电磁阀线路被技术组临时切断，所以没有自动喷淋。

　　运行值长立即派人去现场检查确认。

　　9：29,值长立即联系消防队，并向公司应急领导小组成员汇报。向中调汇报：三号机组由于主变故障停止运行。

　　9：30，演习总指挥接到报警，向公司领导汇报。向火场奔去。

　　9：31，运行值班员向值长汇报#3主变已经起火，但喷淋装置没有喷水，值长要求手动打开雨淋阀。

　　9：32，厂主变火警水喷雾系统开始喷水。总指挥到达现场。

　　9：32，消防队驾驶三辆消防车辆到达主厂房北面道路，并迅速接好消防水龙带，准备喷雾灭火工作。

　　9：35保安队到达火警现场，展开现场警戒

　　9：34接值长通知，运行人员到#3机6kv室：检查#3机6KV母线电源进线开关613在断开位置，检查#3机6KV母线备用电源进线开关063在闭合位置，把613开关拉至隔离位置，并报值长;

　　9：36消防队开始灭火。

　　9：36运行人员前往GIS完成隔离措施:将主变高压侧开关转到检修状态，拉开主变高压侧开关母线侧刀闸，合上主变高压侧地刀。切断#3主变开关汇控柜所有操作电源。

　　9：37接值长通知，运行人员到#3机6.5米：检查#3主变低压侧地刀803CO在闭合位置，并报值长。

　　9：38保安队员完成火场四周的警戒，开展人群疏散工作。

　　9：38设备组织12人抢修队伍到场。

　　9：40导演宣布火灾“扑灭”。

　　9：41，消防队停止灭火，运行人员关闭喷淋泵，停止喷水。

　　9：43，总指挥宣布演习结束。

　　>四、演习点评

　　1、运行部值长、值班员对火灾及机组故障信息分析准确，指挥基本得当，行动迅速，能独立完成喷淋装置手动操作，灭火的同时，迅速完成了设备隔离，演习任务完成出色。

　　不足：对事故后厂用电切换和机组停机情况关注不够。

　　2、消防队行动迅速，能根据现场条件布置好消防车，迅速开始灭火行动。但是对火灾现场的形式判断出现失误。

　　不足：

　　1)消防队到场后，队长没有担负起现场指挥任务，没有指导现场其它人员撤离或灭火。

　　2)变压器发生火灾，极有可能引发爆炸，一般情况下变压器主体的火灾只能靠自动喷淋装置来熄灭，消防车主要任务是扑灭周边火灾，避免火灾向周边蔓延，主厂房和#2主变作为最容易被火灾蔓延到的区域，消防队应重点关注，可以布置两台车在#2主变和主厂房附近。

　　3、其它参演人员行动基本迅速得当，但是也暴露一些问题：

　　1)指挥员到达现场后，没有及时了解现场情况，要求现场无关人员撤离，没有指挥各抢险、警戒小组的行动。

　　2)保安队负责警戒任务，但是没有及时清理火场附近人员，警戒线设置距离火场太近，警戒区域外仍存在被伤害危险。

　　3)设备抢修人员虽然能及时到场，但是贸然进入火场中心区域，存在被伤害的危险。

　　4、演习暴露的.其它问题

　　1)喷淋过程中，发现部分喷头堵塞，演习后设备部综合分部组织了清理。

　　2)集控室火灾报警声音太小。设备部综合分部计划近期改造。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找