# 安全工作计划

来源：网络 作者：水墨画意 更新时间：2024-10-05

*不管做什么工作，我们的安全一定要保障好，健康是最重要的。所以时刻保持警惕，将安全工作放在首位是对我们自己的负责，也是对公司的负责。下面是YJBYS小编给大家带来的十月份安全工作计划，欢迎阅读。 一、 指导思想 以深入贯彻落实科学发展观为指...*

不管做什么工作，我们的安全一定要保障好，健康是最重要的。所以时刻保持警惕，将安全工作放在首位是对我们自己的负责，也是对公司的负责。下面是YJBYS小编给大家带来的十月份安全工作计划，欢迎阅读。

一、 指导思想

以深入贯彻落实科学发展观为指导，以\"安全责任，重在落实\"为活动主题，坚持\"安全第一，预防为主，综合治理\"的方针，唱响\"安全发展\"主旋律，使以人为本、安全发展的理念更加深入人心。

二、全月安全目标

1、全月无重伤、轻伤以上事故。

2、隐患排查整改合格率为100%.

三、隐患排查方面

为了确保安全整改完善，以查\"三违\"查\"隐患\",杜绝各类事故为重点，坚持每10天一次安全隐患排查，对存在的问题落实责任人、整改时间、整改措施进行整改，并安排专人按期回查，未按期完成者严格按制度处罚，坚持安全例会，并向职工认真贯彻学习上级文件精神，及时总结上月安全工作存在问题及下月的安全工作部署。

四、严格制度

严格执行黔江工作站提出\"十二个必须\"的指导意见

一、必须做到一工程，一措施。所有新开工的采掘工作面，必须制定采掘作业规程，做到一工程，一措施。

二、采煤工作面必须明确最大和最小控顶距，柱、排距必须符合作业规程要求，不得有伞檐。

三、采掘工作面遇断层、构造等必须制定专门的顶板管理措施。

四、采煤工作面，必须打切顶丛柱，架设木垛等加强支护的措施。

五、采煤工作面的两巷在超前工作面20米范围内、上下出口必须采取加强支护的措施，且工作面必须按要求配备足够支护材料。

六、掘进工作面必须明确支护方式、临时支护措施，使用金属支护的必须设置固棚器、前探梁。

七、所有采掘工作面必须采取敲帮问顶的措施，并配齐长、短钎子等工具。

八、维修巷道、撤换支架必须制定专门的安全技术措施。

九、维修巷道、撤换支架、采煤工作面回柱现场必须配齐\"一长一员\"即班组长、专职安全员。

十、采掘工作面开工前，必须采取安全确认制，即在开始作业前，必须确认工作面在无安全隐患。

十一、所有采掘工作面必须开展质量标准化工作，确保采掘工作面工程质量达标。

五、完善各项规章制度

严格执行安全生产管理制度，进一步规范职工的操作行为，同时强化制度的落实，利用每周安全例会、班前会进行贯彻学习，真正使制度能扎根于每位职工，使执行制度成为一种习惯，从而起到促进管理、促进安全生产建设的作用。

六、贯彻落实文件精神，组织开展安全活动

根据上级文件精神要求和企业的安排部署，认真组织开展 安全生产专项整治活动，进一步增强全矿干部职工的安全意识，提高职工遵章守纪的自觉性，形成人人重视安全、人人关注安全的良好氛围。

开展形式多样化的安全宣传活动，定期组织全矿职工观看安全教育片，进行安全知识竞赛活动等，通过这些活动在职工中营造自觉守法、守纪的良好氛围，促进我矿安全生产平稳发展。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找